Приложение 1

к Положению о порядке исчисления

размера возмещения вреда, причиненного

окружающей среде, и составления акта

об установлении факта причинения

вреда окружающей среде

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

31.12.2010 N 1940)

ВИДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ)

(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2010 N 1940,

от 25.08.2017 N 648)

────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────

 │ │ Интервалы значений показателей по степеням

 Виды деградации │ Показатели │ деградации

 земель (включая │деградации земель├────────┬────────────┬────────────┬──────────

 почвы) │ (включая почвы) │ низкая │ средняя │ высокая │ очень

 │ │ │ │ │ высокая

────────────────────┴─────────────────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────

1. Загрязнение превышение >1 - 5 >5 - 20 >20 - 50 >50

земель (включая норматива

почвы) химическими предельно

и иными веществами допустимой

 концентрации

 химических и иных

 веществ,

 кратность раз

 превышение >2 - 10 >10 - 40 >40 - 100 >100

 показателя

 фоновой

 концентрации при

 отсутствии

 установленного

 норматива

 предельно

 допустимой

 концентрации

 химических и иных

 веществ,

 кратность раз

(в ред. постановления Совмина от 25.08.2017 N 648)

2. Водная эрозия при уменьшение 10 - 25 >25 - 50 >50 - 75 >75

невыполнении мощности

требований по охране плодородного

земель (гумусированного)

 слоя почвы,

 процентов

 появление, 21 - 40 >40 - 100 >100 - 200 >200

 увеличение

 глубины промоин,

 рытвин и провалов

 относительно

 поверхности,

 сантиметров

 появление, 3 - 10 >10 - 20 >20 - 40 >40

 увеличение

 мощности

 абиотического

 (неплодородного)

 наноса,

 сантиметров

3. Ветровая эрозия уменьшение 10 - 25 >25 - 50 >50 - 75 >75

при невыполнении мощности

требований по охране плодородного

земель (гумусированного)

 слоя почвы,

 процентов

 появление, 3 - 10 >10 - 20 >20 - 40 >40

 увеличение

 мощности

 абиотического

 (неплодородного)

 наноса,

 сантиметров

4. Выгорание удельный вес <10 >10 - 40 >40 - 70 >70

осушенных торфяников площади

 выгоревших

 торфяников в

 площади контура

 земель или

 земельного

 участка,

 процентов

5. Зарастание удельный вес 5 - 15 >15 - 40 >40 - 70 >70

пахотных и площади контура

улучшенных луговых (контуров),

земель древесно- заросшего

кустарниковой древесно-

растительностью и кустарниковой

(или) сорняками растительностью и

 (или) сорняками,

 в площади контура

 земель или

 земельного

 участка,

 процентов

6. Минерализация сработка торфа, 2 - 4 >4 - 6 >6 - 8 >8

(разрушение) сантиметров в год

осушенных торфяно-

болотных почв при уменьшение 10 - 25 >25 - 50 >50 - 75 >75

невыполнении мощности

требований по охране торфяного слоя,

земель процентов

7. Незаконное удельный вес 1 - 2,5 2,6 - 10 11 - 40 >40

нарушение земель при площади контура

разработке (контуров) с

месторождений испорченным

полезных ископаемых (утерянным)

и их переработке; плодородным слоем

добыче торфа и почвы в площади

сапропелей; ведении контура земель

строительных работ и или земельного

иных раскопках участка,

 процентов

 глубина промоин, >20 - 40 >40 - 100 >100 - 200 >200

 рытвин, провалов

 и раскопок

 относительно

 поверхности,

 сантиметров

8. Подтопление и повышение уровня 0,65 - 0,49 - 0,35 0,34 - 0,20 <0,20

заболачивание грунтовых вод до 0,50

сельскохозяйственных поверхности

земель при земли, метров

невыполнении

требований по гибель основной 5 - 15 >15 - 40 >40 - 70 >70

эксплуатации растительности и

мелиоративных систем (или) появление

и гидротехнических или увеличение

сооружений удельного веса

 влаголюбивой

 (болотной)

 растительности в

 площади контура

 земель или

 земельного

 участка,

 процентов

9. Ухудшение культур появление или 5 - 10 >10 - 20 >20 - 40 >40 (>100)

технического увеличение (5 - 20) (>20 - 50) (>50 - 100)

состояния удельного веса

сельскохозяйственных контура

земель (контуров)

 завалуненных

 (каменистых)

 земель (или их

 объема в 30-

 сантиметровом

 слое) в площади

 контура земель

 или земельного

 участка,

 процентов

 (куб. м/га)

 появление или 10 - 25 >25 - 50 >50 - 75 >75

 увеличение

 удельного веса

 контура

 (контуров)

 закочкаренных или

 "выбитых" луговых

 земель в площади

 контура земель

 или земельного

 участка,

 процентов

 удельный вес 10 - 25 >25 - 50 >50 - 75 >75

 площади контура

 (контуров) с

 поврежденным

 травостоем

 (лишенным

 растительности) в

 площади контура

 земель или

 земельного

 участка,

 процентов

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────